中西医协同诊疗中心改造工程清单编制说明
一、工程概况：

南京鼓楼医院宿迁医院中西医协同诊疗中心改造工程位于位于宿迁市宿城区黄河路138号南京鼓楼医院集团宿迁医院门急诊楼三楼。
二、编制范围说明：

1、拆除工程：

（1）拆除部分墙体、吊顶、超声登记室、穿刺台等，具体拆除内容详见图纸，拆除的建筑垃圾弃置场地及运距由投标人自行考虑，原有不需要拆除的装修层保护。

（2）各磋商单位投标前需据根据现场实际情况，及业主要求，以达到新建项目的效果为前提对拆除项目进行综合考虑并报价；

（3）此项报价中包含维护结构中（含图纸内及图纸外本工程涉及到的所有拆除项目）一切拆除，垃圾清理、外运及垃圾处理等一切费用，以及拆除工程结束后洞口、墙面、地面等处找补，拆除费用包干，结算时不得以任何理由要求调整。

2、室内装修改造、安装等。

三、编制口径：

装饰工程：本工程所用砼为预拌商品砼，砂浆为预拌砂浆；

四、其他说明

1、投标人在收到工程量清单时必须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人原因进行调整的，以本说明为准，其它一律以施工图和工程量清单计价规范为准。如果投标人认为描述有误，不完整等情况，必须在投标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复，投标人中标后不得以任何理由对本清单描述不详、错误提出索赔要求。

2、工程量清单描述不全时，应结合施工现场，并综合考虑施工规范，地方规章等要求，所产生费用计入报价内。

五、关于投标报价有关说明

磋商人在报价中需综合考虑本工程的所有相关费用。

六、本次磋商材料清单品牌约定：

PVC地板：洁弗尔、阿姆斯壮、德嘉；   乳胶漆：立邦、多乐士、嘉宝莉；

洁净板吊顶：泰山、洛菲尔、法狮龙；   抗倍特板：富美家、三点、杰耐美、优时丽克；

竹木纤维护墙板：绿可、科居、兔宝宝、友邦；

木工板：兔宝宝、千年舟、莫干山、万象、大王椰；
配电箱：银佳、向荣、华鹏、大全；     配电箱元器件：施耐德、德力西、西门子；

灯具/开关/插座：欧普、雷士、华艺；   风机盘管：美的、格力、海尔；

电线：远东、上上、德力西、宝胜；     网线： 一舟、大唐电信、康普。
磋商人需在以上品牌内选定本次磋商项目使用的材料，如不能按选用以上品牌，磋商人需提供书面证明材料，证明所用材料与约定品牌属于同一档次，并通过院方批准。

七、其他未尽事宜，详见磋商文件和图纸
二〇二六年九月

